BATTERY CHARGER

(1) 기   능

본 기기는 만충(27.3V)으로 설정된 전압에 의하여 방전 상태에 따라 충전 전류를 자동 제어되므로 BATTERY 보호가 가능하며 조작이 간편하여야 한다.

디지털 메타를 사용 시각적으로 전압 및 충전시 전류를 한 눈으로 식별 가능하여야 하며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 충전전류	: 3A MAX

- 충전전압	: 24V - 30V (가변가능)

- 사용전원	: AC 220V 60Hz

- 규격	: 482(W)x88(H)x310(D)mm

- 중량	: 6.5Kg

- BC-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.