BATTERY CHARGER

(1) 기   능

본 기기는 만충(27.6V)으로 설정된 전압에 의하여 방전 상태에 따라 충전 전류를 자동 제어되므로 BATTERY 보호가 가능하며 조작이 간편하여야 한다.

LCD를 사용 시각적으로 전압 및 충전시 전류를 한 눈으로 식별 가능하여야 하며,

신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 충전전류	: 10A MAX

- 충전전압	: 27.6V - 30V (자동가변)

- 사용전원	: AC 220V 60Hz

- 규격	: 482(W)x132(H)x280(D)mm

- 중량	: 8Kg

- BC-9660 및 동등 이상 품이어야 한다.